****

**Список значений символов в наименованиях принтеров и МФУ HP**

MFP (MultiFunction Printer) – многофункциональное устройство – принтер, сканер, копир, иногда – факс.

d (duplex) – наличие дуплекса, т.е. автоматической двусторонней печати

e (e-Print) – поддержка облачных технологий

f (fax) – наличие факсимильного аппарата (факса)

I (input) - наличие одного или нескольких слотов для чтения флеш-карт

n (net) – поддержка сетевого интерфейса EtherNet (технология пакетной передачи данных в локальных компьютерных сетях)

m (mailbox) – наличие почтовых ящиков - отсеков для приема отпечатанных материалов

s (stapler) – наличие степлера

sk (Stapler/stacKer) – наличие степлера-укладчика

t (telephon) возможность подключения телефонной трубки

w (Wireless Fidelity) – наличие Wi-Fi интерфейса

h (hard) - наличие жесткого диска

x – сочетание следующих опций

 d (duplex) – наличие дуплекса, т.е. автоматической двусторонней печати

 t (telephon) возможность подключения телефонной трубки

 n (net) – поддержка сетевого интерфейса EtherNet (технология пакетной передачи данных в локальных компьютерных сетях)