****

Система буквенных обозначений опций принтеров компании Xerox.
**D** – дуплекс

 **Дуплекс**-**это** метод печати с двух сторон, когда **принтер** сам переворачивает бумагу. И на выходе получается лист отпечатанный уже с обеих сторон.

**N** - Сетевая карта

**F** – финишер

Финишер – устройство послепечатной обработки отпечатанной продукции, в которую входит степлирование, брошюрование, буклетирование

 в различных модификациях в зависимости от модели финишера.

**T** - Дополнительный лоток

**X** - Дополнительная тумба в составе 3-х, или 4-х лотков

**GX** - Принтер с дополнительной тумбой на 4 универсальных лотка (A3)

**DX** - Принтер с дополнительной тумбой из 4-х лотков, 2-а из которых лотки повышенной емкости формата А4 на 2500 листов каждый

**MFP** - Цветное МФУ принтер-копир-сканер (факс)