|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png**   |  | | --- | | **Система непрерывной подачи чернил для принтера Canon PIXMA IP4200  Инструкция по установке**  Пожалуйста, не торопитесь при установке СНПЧ. Не вынимайте старый картридж прежде, чем система будет готова к установке в принтер (в целях предотвращения высыхания печатающих головок). Убедитесь, что сопла прочищены, в противном случае СНПЧ не будет работать. Большинству заправщиков требуется один цикл очистки сопел перед установкой СНПЧ, однако, иногда нужно провести 2-3 цикла очистки, чтобы получить нужный результат.  **Общие положения:**  1) Что входит в комплект   * A. СНПЧ-1шт. * B. Воздушные фильтры - 5 шт. * C. Планка-держатель - 1 шт. * D. Заправочный комплект - 5 шт. * E. Инструкции по заправке на CD - 1 шт.   2) Предварительный осмотр   * a. проверьте наличие всех аксессуаров в комплекте * b. проверьте, нет ли протечек в СНПЧ, все ли трубки шлейфа подсоединены к СНПЧ, проверьте наличие воздуха в трубке (если длина воздушной подушки превышает 20 см, обратитесь к дилеру).   3) Проверка принтера  a. проверьте состояние принтера: механические настройки, смазку и т.д.  b. напечатайте тестовые линии, чтобы убедиться, что печатающая головка находится в хорошем  C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png  состоянии   * c. напечатайте картинку, чтобы убедиться в качестве отпечатка.   4) Установка  **Шаг1.**  Установите СНПЧ справа от принтера. Все трубки шлейфа установите в правильное положение;  Выньте резиновые пробки из отверстий в крышках для воздуха, как показано на рисунке;  Установите шесть воздушных фильтров в отверстия в крышках для воздуха утолщенным краем в емкость для чернил;  Выньте из принтера оригинальный картридж, найдите чип;  Аккуратно отсоедините чип, затем с концом ножа подденьте два маленьких штыря, которыми крепится чип;  Оригинальный чип теперь вынут из картриджа;  Нанесите немного клея на то место в СНПЧ, где должен находиться чип;  Приклейте на это место оригинальный чип;  Устанавливайте чипы строго в соответствии с цветом картриджа.  **Шаг 2. Установка картриджей**  Установите планку-держатель в правильное положение, как показано на рисунке;  Вставьте картриджи СНПЧ в каретку картриджа в соответствии с цветом наклейки;  Убедитесь, что они установлены правильно.  **Шаг 3. Установка трубок шлейфа**  Затяните трубный зажим. Готово  **Шаг 4. Регулировка шлейфа**.   * A. Отрегулируйте длину шлейфа, подвигайте каретку картриджа; * C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png * B. Убедитесь, что при движении каретки не происходит блокировка принтера; * C. Длина шлейфа должна быть достаточной для того, чтобы каретка доходила до правой стороны принтера.   Слишком длинный перекошенный правильно установленный  **Шаг 5. Проверка печатающей головки**  Если при печати появляются проблемы, возможно вызванные наличием воздушных пузырьков в печатающей головке, прочистите печатающую головку. Если проблема осталась (особенно для одного цвета), нет необходимости заново чистить головку, просто сделайте перерыв в работе принтера на 1 час, затем напечатайте Демо-страницу. Если после этого ситуация не исправилась, свяжитесь с дилером.  **Шаг 6. Заправка чернил**  Обращайте внимание на уровень чернил в резервуарах. Если он опустится ниже 1 см, заправьте резервуары, используя набор для заправки. Аккуратно выньте резиновые пробки из заправочных отверстий (Внимание! Возможно разбрызгивание чернил!). Заправьте чернила в соответствии с цветом, закройте заправочные отверстия пробками. Во время заправки все резервуары должны находиться в строго горизонтальном положении.  **Техническое обслуживание**  Отсоедините СНПЧ от принтера. Выньте планку-держатель из принтера и установите в принтер оригинальный картридж.  **Примечание**   * 1. Не допускайте изъятия картриджа из принтера при подключенной СНПЧ; * 2. Чтобы не допустить попадания воздуха в картридж, следите за тем, чтобы уровень чернил не опускался ниже 1/2 дюйма; * 3. Резервуары для чернил должны находиться с принтером на одном уровне; * 4. Храните в сухом месте при температуре от 15 до 35 градусов. Не допускайте попадания прямого солнечного света; * C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png * 5. При транспортировке СНПЧ не кантовать и не ставить под наклоном. Убедитесь, что все отверстия для заливки чернил и вентиляционные отверстия плотно закрыты во избежание протечек; * 6. Не переворачивайте картридж во избежание протечек; * 7. Не отрывайте клейкую ленту на нижней стороне картриджа.   **ВНИМАНИЕ**  1. Не употреблять в пищу. Хранить в недоступном для детей месте;   * 2. При хранении не допускайте перепадов температур и попадания прямого солнечного света; * 3. Не допускайте падения на пол. | |