|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png**

|  |
| --- |
| **Система непрерывной подачи чернил для принтера Canon PIXMA IP4200Инструкция по установке**Пожалуйста, не торопитесь при установке СНПЧ. Не вынимайте старый картридж прежде, чем система будет готова к установке в принтер (в целях предотвращения высыхания печатающих головок). Убедитесь, что сопла прочищены, в противном случае СНПЧ не будет работать. Большинству заправщиков требуется один цикл очистки сопел перед установкой СНПЧ, однако, иногда нужно провести 2-3 цикла очистки, чтобы получить нужный результат.**Общие положения:**1) Что входит в комплект* A. СНПЧ-1шт.
* B. Воздушные фильтры - 5 шт.
* C. Планка-держатель - 1 шт.
* D. Заправочный комплект - 5 шт.
* E. Инструкции по заправке на CD - 1 шт.

2) Предварительный осмотр* a. проверьте наличие всех аксессуаров в комплекте
* b. проверьте, нет ли протечек в СНПЧ, все ли трубки шлейфа подсоединены к СНПЧ, проверьте наличие воздуха в трубке (если длина воздушной подушки превышает 20 см, обратитесь к дилеру).

3) Проверка принтераa. проверьте состояние принтера: механические настройки, смазку и т.д.b. напечатайте тестовые линии, чтобы убедиться, что печатающая головка находится в хорошем  C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.pngсостоянии* c. напечатайте картинку, чтобы убедиться в качестве отпечатка.

4) Установка**Шаг1.**Установите СНПЧ справа от принтера. Все трубки шлейфа установите в правильное положение;Выньте резиновые пробки из отверстий в крышках для воздуха, как показано на рисунке;Установите шесть воздушных фильтров в отверстия в крышках для воздуха утолщенным краем в емкость для чернил;Выньте из принтера оригинальный картридж, найдите чип;Аккуратно отсоедините чип, затем с концом ножа подденьте два маленьких штыря, которыми крепится чип;Оригинальный чип теперь вынут из картриджа;Нанесите немного клея на то место в СНПЧ, где должен находиться чип;Приклейте на это место оригинальный чип;Устанавливайте чипы строго в соответствии с цветом картриджа.**Шаг 2. Установка картриджей**Установите планку-держатель в правильное положение, как показано на рисунке;Вставьте картриджи СНПЧ в каретку картриджа в соответствии с цветом наклейки;Убедитесь, что они установлены правильно.**Шаг 3. Установка трубок шлейфа**Затяните трубный зажим. Готово**Шаг 4. Регулировка шлейфа**.* A. Отрегулируйте длину шлейфа, подвигайте каретку картриджа;
* C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png
* B. Убедитесь, что при движении каретки не происходит блокировка принтера;
* C. Длина шлейфа должна быть достаточной для того, чтобы каретка доходила до правой стороны принтера.

Слишком длинный перекошенный правильно установленный **Шаг 5. Проверка печатающей головки**Если при печати появляются проблемы, возможно вызванные наличием воздушных пузырьков в печатающей головке, прочистите печатающую головку. Если проблема осталась (особенно для одного цвета), нет необходимости заново чистить головку, просто сделайте перерыв в работе принтера на 1 час, затем напечатайте Демо-страницу. Если после этого ситуация не исправилась, свяжитесь с дилером.**Шаг 6. Заправка чернил**Обращайте внимание на уровень чернил в резервуарах. Если он опустится ниже 1 см, заправьте резервуары, используя набор для заправки. Аккуратно выньте резиновые пробки из заправочных отверстий (Внимание! Возможно разбрызгивание чернил!). Заправьте чернила в соответствии с цветом, закройте заправочные отверстия пробками. Во время заправки все резервуары должны находиться в строго горизонтальном положении.**Техническое обслуживание**Отсоедините СНПЧ от принтера. Выньте планку-держатель из принтера и установите в принтер оригинальный картридж.**Примечание*** 1. Не допускайте изъятия картриджа из принтера при подключенной СНПЧ;
* 2. Чтобы не допустить попадания воздуха в картридж, следите за тем, чтобы уровень чернил не опускался ниже 1/2 дюйма;
* 3. Резервуары для чернил должны находиться с принтером на одном уровне;
* 4. Храните в сухом месте при температуре от 15 до 35 градусов. Не допускайте попадания прямого солнечного света;
*
* C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png
* 5. При транспортировке СНПЧ не кантовать и не ставить под наклоном. Убедитесь, что все отверстия для заливки чернил и вентиляционные отверстия плотно закрыты во избежание протечек;
* 6. Не переворачивайте картридж во избежание протечек;
* 7. Не отрывайте клейкую ленту на нижней стороне картриджа.

**ВНИМАНИЕ**1. Не употреблять в пищу. Хранить в недоступном для детей месте;* 2. При хранении не допускайте перепадов температур и попадания прямого солнечного света;
* 3. Не допускайте падения на пол.
 |

 |