C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png

**Система названий печатающих устройств Kyocera**

Всего есть три типа устройств — принтеры, МФУ и широкоформатные устройства:

широкоформатные устройства обозначаются индексом w в конце названия модели (от “wide”- широкий (англ.));

МФУ обозначаются MFP в конце названия, или TASKalfa (ЗАДАЧА АЛЬФА)в начале;

принтеры — все остальное (то есть, без TASKalfa, w и MFP).

**Широкоформатные устройства**  
 Широкоформатные устройства – устройства, печатающие на бумаге формата А0, А1, А2

ширина бумаги 840мм, 534мм, 420мм.  
  
**МФУ**  
Делятся на два основных типа — FS и TASKalfa. Отличие в том, что TASKalfa предназначены для более сложных задач (большие объемы печати). Соответственно, первая часть названия сообщает о принадлежности устройства к одному из двух направлений.  
Буквенные обозначения:

c — (color) цветная машина;

i — наличие HyPASS (стандарт встроенной системы, в которой можно запускать специальные приложения);

+ — обновленное устройство. Обычно, это говорит о модернизации предыдущей удачной модели (чаще всего означает все то же самое, но за более низкую цену).

Цифровые обозначения:

у TASKalfa первые две цифры — скорость печати стр./мин. : последние две цифры - название линейки. Если к цифре линейки прибавляется единичка, то она обозначает наличие факса;

Пример:

TASKalfa 2550ci — устройство МФУ под высокую нагрузку, 25 стр./мин., цветное, с HyPASS, 50-й линейки и без факса.  
TASKalfa 181 — устройство МФУ под высокую нагрузку, 18 стр./мин., черно-белое, 0-й линейки и с факсом.

у MFP первые две цифры название линейки. Если к цифре линейки прибавляется единичка, то она обозначает наличие факса; последние две цифры — скорость печати стр./мин.

Пример:  
FS – c1020MFP — устройство МФУ, цветное, 10-й линейки, без факса, 20 стр./мин.

FS – c1124MFP — устройство МФУ, цветное, 10-й линейки, с установленным факсом, 24 стр./мин.

C:\Documents and Settings\Admin.MICROSOF-34BA6E\Мои документы\Мои рисунки\logotype.png  
**Принтеры**

Принтеры содержат в названии - FS.  
Буквенные обозначения:

C — (color) цветной принтер;

D — дуплекс (автоматическая двусторонняя печать);

N — сетевой.

Цифровые обозначения:

цифры в названии принтеров обозначают просто название модели.

Например:

FS – 1370DN — монохромный принтер, модель 1370, с дуплексом и сетевым интерфейсом.