|  |
| --- |
| **Обнуление счетчиков Brother DCP-7057R(TN-2275)** |
| :   1. Открываем крышку принтера. 2. Вынимаем картридж. 3. Аккуратно срезаем упор, который давит на флажок как показано на рисунке.   МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчиковМФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчиков   1. Вставляем картридж в принтер. 2. Отцепляем рычаг «1» и утапливаем его.   МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчика  МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчика   1. Включаем принтер, при этом крышка открыта, приготовимся к нажатию, но пока не нажимаем на флажок «2». Затем нажимаем на рычаг датчика закрытой крышки «3».   http://electraspb.ru/assets/images/brother/sbros%20TN-2090-3.jpg  МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчика   1. Далее наша задача сымитировать нахождение шестерни с 2-мя или 3-мя рычагами, которые и нажимают на флажок «2». 2. После нажатия на рычаг «3» слышим звук работающих вентиляторов, и как только начинает работать привод картриджа (более громкий звук), два раза нажимаем на флажок «2» со скоростью примерно 2 нажатия за 4 секунды. Затем отпускаем флажок «2», при этом продолжая держать рычаг «3». 3. Смотрим на дисплей принтера и видим готовность принтера к работе. Если принтер всё равно пишет «Нет тонера» или «Мало тонера», необходимо повторить пункты 6,7,8.   http://www.startcopy.ru/repair/images/brother7057cnt/7.jpg   1. Вытягивем из принтера рычаг «1» и прицепляем его к крышке. 2. Распечатываем «Список установок пользователя» - «Меню» - «Инф. об уст-ве» - «Установки пользователя» - «Старт». Видим строку «Тонер - 100%». 3. Всё, счетчик тонера обнулен. 4. Если у вас принтер выводит на дисплее сообщение «Закончился ресурс фотобарабана», то необходимо выполнить следующие действия: открываем крышку принтера – жмем кнопку «Очистить» - принтер спрашивает «Вы заменили фотобарабан?» - жмем «Вверх» и закрываем крышку. 5. Всё, сообщение удалено   Все эти действия по обнулению счетчиков МФУ Brother DCP-7057R были испытаны на практике и привели к положительному результату именно на данном МФУ. Думаю, что принцип работы этого механизма одинаков на всех подобных тонер-картриджах, и к ним подойдут действия по обнулению счетчиков из данной статьи. |
|  |