|  |
| --- |
| **Обнуление счетчиков Brother DCP-7057R(TN-2275)** |
| : 1. Открываем крышку принтера.
2. Вынимаем картридж.
3. Аккуратно срезаем упор, который давит на флажок как показано на рисунке.

МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчиковМФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчиков1. Вставляем картридж в принтер.
2. Отцепляем рычаг «1» и утапливаем его.

МФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчикаМФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчика1. Включаем принтер, при этом крышка открыта, приготовимся к нажатию, но пока не нажимаем на флажок «2».Затем нажимаем на рычаг датчика закрытой крышки «3».

http://electraspb.ru/assets/images/brother/sbros%20TN-2090-3.jpgМФУ Brother DCP-7057R и тонер-картридж TN-2090: обнуление счетчика1. Далее наша задача сымитировать нахождение шестерни с 2-мя или 3-мя рычагами, которые и нажимают на флажок «2».
2. После нажатия на рычаг «3» слышим звук работающих вентиляторов, и как только начинает работать привод картриджа (более громкий звук), два раза нажимаем на флажок «2» со скоростью примерно 2 нажатия за 4 секунды. Затем отпускаем флажок «2», при этом продолжая держать рычаг «3».
3. Смотрим на дисплей принтера и видим готовность принтера к работе.Если принтер всё равно пишет «Нет тонера» или «Мало тонера», необходимо повторить пункты 6,7,8.

http://www.startcopy.ru/repair/images/brother7057cnt/7.jpg1. Вытягивем из принтера рычаг «1» и прицепляем его к крышке.
2. Распечатываем «Список установок пользователя» - «Меню» - «Инф. об уст-ве» - «Установки пользователя» - «Старт». Видим строку «Тонер - 100%».
3. Всё, счетчик тонера обнулен.
4. Если у вас принтер выводит на дисплее сообщение «Закончился ресурс фотобарабана», то необходимо выполнить следующие действия: открываем крышку принтера – жмем кнопку «Очистить» - принтер спрашивает «Вы заменили фотобарабан?» - жмем «Вверх» и закрываем крышку.
5. Всё, сообщение удалено

Все эти действия по обнулению счетчиков МФУ Brother DCP-7057R были испытаны на практике и привели к положительному результату именно на данном МФУ.Думаю, что принцип работы этого механизма одинаков на всех подобных тонер-картриджах, и к ним подойдут действия по обнулению счетчиков из данной статьи. |
|  |